Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1

**Абревиатура и код, идентифициращи материала, от който е направена дадена опаковка**

1. Код и абревиатура1) на пластмасите:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал на опаковката | Абревиатура | Идентификационен код |
| полиетилен терефталат | PET | 1 |
| полиетилен висока плътност | HDPE | 2 |
| поливинил хлорид | PVC | 3 |
| полиетилен ниска плътност | LDPE | 4 |
| полипропилен | PP | 5 |
| полистирен | PS | 6 |
| други пластмаси | - | 7 – 19 |

2. Код и абревиатура1) на хартията и картона:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал на опаковката | Абревиатура | Идентификационен код |
| вълнообразен картон | PAP | 20 |
| друг картон | PAP | 21 |
| хартия | PAP | 22 |
| хартия | PAP | 23 – 39 |

3. Код и абревиатура1) на металите:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал на опаковката | Абревиатура | Идентификационен код |
| стомана | FE | 40 |
| алуминий | ALU | 41 |
| други метали | - | 42 – 49 |

4. Код и абревиатура1) на дървените материали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал на опаковката | Абревиатура | Идентификационен код |
| дърво | FOR | 50 |
| корк | FOR | 51 |
| други дървесни материали | FOR | 52 – 59 |

5. Код и абревиатура1) на текстила:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал на опаковката | Абревиатура | Идентификационен код |
| памук | ТЕХ | 60 |
| юта | ТЕХ | 61 |
| друг текстил | ТЕХ | 62 – 69 |

6. Код и абревиатура1) на стъклото:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал на опаковката | Абревиатура | Идентификационен код |
| безцветно стъкло | GL | 70 |
| зелено стъкло | GL | 71 |
| кафяво стъкло | GL | 72 |
| друго стъкло | GL | 73 – 79 |

7. Код и абревиатура1) на композитните материали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал на опаковката | Абревиатура2) | Идентификационен код |
| хартия и картон/метали |  | 80 |
| хартия и картон/пластмаси |  | 81 |
| хартия и картон/алуминий |  | 82 |
| хартия и картон/бяла |  |  |
| ламарина |  | 83 |
| хартия и картон/пластмаси |  |  |
| /алуминий |  | 84 |
| хартия и картон/пластмаси |  |  |
| /алуминий/бяла ламарина |  | 85 – 89 |
| пластмаса/алуминий |  | 90 |
| пластмаса/бяла ламарина |  | 91 |
| пластмаса/метали |  | 92 – 94 |
| стъкло/пластмаса |  | 95 |
| стъкло/алуминий |  | 96 |
| стъкло/бяла ламарина |  | 97 |
| стъкло/метали |  | 98 – 99 |

1) Използват се само главни букви.

2) За композитните опаковки се изписва буква „С“ и се поставя наклонена черта (С/), като след наклонената черта се изписват абревиатурите за съответните компоненти, разделени с наклонени черти (например за опаковки от хартия, полиетилен и алуминий се използва абревиатурата С/РАР/РЕ/ALU).