**ПРОЕКТ**

**Условие № 1. Речник на използваните термини**

|  |  |
| --- | --- |
| Оператор/Притежател на разрешителното | Солар Парк Тракия ООД  гр. София, район Средец, бул „Цар Освободител“ № 20 |
| Площадка | Област Пазарджик, Община Пазарджик, с. Синитово, местност „Кичук Чал“ |
| Географски координати на условен геометричен център на площадката | 42°08'25" N  24°21'12" E |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | РИОСВ - Пазарджик |
| Басейнова дирекция/БД | Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ |
| Общински власти | Община Пазарджик  гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 |
| Заявлението | Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ 062001, местност „Кичук Чал, землище с. Синитово, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, представено в ИАОС с **писмо Вх. № КР – 4456/06.06.2022 г.** |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| ГДОС  Наредбата  НДЕ | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)  Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни  Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| Норма за ефективност | Количество ресурс или изпуснат замърсител за t депонирани /преработени отпадъци |
| Единица продукт  ИЕО | Един тон депониран отпадък  Индивидуални емисионни ограничения |
| MWh/t | Количество консумирана електроенергия за депонирането/преработването на един тон отпадъци |
| mg/dm3 | Милиграма на кубичен дециметър |
| t/24 | Тона за денонощие |
| t/y | Тона на година |
| Qср. ден | Среднодневен дебит |
| Qмакс.час | Максималночасов дебит |
| Qср. год. | Средногодишен дебит |
| Повърхностни води | Повърхностните атмосферни води, формирани около терена на депото и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците |
| Инфилтрат | Всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото |
| Дренажна система за инфилтрат | Включва събирателна дренажна мрежа; тръбопровод (отвеждащ колектор) за отвеждане на инфилтрата извън тялото на депото; събирателни и ревизионни шахти; ретензионен басейн; оросителна система; помпена станция |
| КПС | Канализационно пречиствателно съоръжение |
| Първи работен хоризонт | Първоначален слой отпадъци с дебелина 2.5 m, който се полага върху долния изолиращ екран, без да се извършва пресоване с компактор |
| Работен хоризонт | Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила, уплътнява и запръстява. Височината на всеки хоризонт е 2-3 m. |

**Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

**Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:**

1. Площадка за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово (попадаща в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4.

**Условие № 3. Обхват**

**Условие 3.1.** Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.**

**Условие 3.2.** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по **Условие 2** и очертана на генплан на площадката, представен в Приложение № I.А към Заявлението.

**Условие 3.3.** Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

**Условие 3.4.** Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на „Площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ 62001, местност „Кичук Чал, землище с. Синитово, обл. Пазарджик на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото.

**Условие 3.4.1.** В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на депото, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС и РИОСВ.

**Условие 3.4.2.** Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на депото трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 3.4.3.** Операторът изпълнява условията за експлоатация от настоящото комплексно разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на депото, съгласно нормативно установения ред.

**Условие № 4. Капацитет на инсталацията**

**Условие 4.1.** На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в **Таблица 4.1.**

**Таблица 4.1. Капацитет на:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инсталация** | **Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС** | **Капацитет**  **[t/24h]** | **Капацитет**  **[t]** |
| 1 | Площадка за третиране на неопасни производсвтени отпадъци с. Синитово състоящо се от:  - клетка № 1.1;  - клетка № 1.2;  - клетка № 1.3;  - клетка № 1.4. | 5.4 | **295**  295  295  295  295 | **997 940**  24 800  259 280  265 580  448 280 |

**Условие 4.2. Докладване**

**Условие 4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразно единицата продукт посочена в **Условие № 1.**

**Условие 4.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие 2.**,попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразно единицата продукт посочена в **Условие № 1.**

**Условие № 5. Управление на околната среда**

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

**Условие 5.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

**Условие 5.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.5.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по **Условие № 2**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

**Условие 5.6.** Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.5.**

**Условие № 6. Тълкуване**

**Условие 6.1.** Условията от настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на разрешителното.

**Условие 6.2.** Собствени периодични измервания (СПИ) на дебита и състава на газовете, генерирани от депото да се извършват в съответствие с изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 6.3.** Мониторинг на отпадъчните и подземни води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Глава шеста от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

**Условие 6.4.** Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват, като количеството консумирани вода и енергия за календарната година се раздели на количеството депонирани/преработени отпадъци за същата календарна година.

**Условие 6.5.** Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия, са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.6.** Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

**Условие 6.7.** Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.8.** „Прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии.

**Условие 6.9.** „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период от време.

**Условие 6.10.** „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

**Условие 6.11.** „Въвеждане в експлоатация“ е датата на която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.12.** „Горен изолиращ екран“ е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение № 2 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци**.**

**Условие 6.13.** „Дата на изграждане на газоотвеждащата система“ е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.

**Условие 6.14.** „Стопанисване на депото“ е целият набор от дейности по управление на депото, включващи планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването на депото.

**Условие 6.15.** Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депонирани/преработени отпадъци се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани/преработени отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

**Условие 6.16.** „Метод на изпитване” това е посоченият/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

**Условие 6.17.** Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

**Условие № 7. Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

**Условие 7.4.** Притежателят на настоящото разрешителното да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по **Условие № 2**, съгласно нормативно установения ред.

**Условие 7.5.** Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

**Условие 7.6.** Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

**Условие 7.7.** При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

**Условие 7.8.** Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1.** и **Условие 7.4.**

**Условие № 8. Използване на ресурси**

**Условие 8.1. Използване на вода**

**Условие 8.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) при работата на инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 8.2. Използване на енергия**

**Условие 8.2.1.** Консумираната електроeнергия от инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, да не превишава стойността, посоченa в **Таблица 8.2.1.**:

**Таблица 8.2.1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Инсталация** | **Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт** |
| Площадка за третиране на неопасни производсвтени отпадъци с. Синитово | 0,0113 |

**Условие 8.2.1.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електрически помпи за препомпване на води, основен консуматор на електроенергия.

**Условие 8.2.2.** **Измерване и документиране**

**Условие 8.2.2.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, изразени като:

* + - Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;
    - Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по електромер, посочен на Приложение № II.4.2. от Заявлението.

**Условие 8.2.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

**Условие 8.2.2.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електрически помпи за препомпване на води, основен консуматор на електроенергия.

**Условие 8.2.3. Докладване**

**Условие 8.2.3.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

* + - изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година;
    - резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива**

**Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти**

**Условие 8.3.4.1.** Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

**Условие 8.3.4.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси.

**Условие 8.3.4.1.2.** Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

**Условие 8.3.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като горива, описани в комплексното разрешително.

**Условие 8.3.4.3.** При планирана промяна на място за съхранение на опасни химични вещества притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката по **Условие 8.3.4.2.**, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие 8.3.5. Документиране**

**Условие 8.3.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3.6. Докладване**

**Условие 8.3.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие № 9. Емисии в атмосферата**

**Условие 9.1.** **Работа на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждането и експлоатацията на следното пречиствателно съоръжение:

* Инсталацията за изгаряне на биогаз

**Условие 9.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви документация, с определени:

* контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на пречиствателното съоръжение, разрешено в **Условие 9.1.1.**
* оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
* честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
* вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

**Условие 9.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на информацията по **Условие 9.1.2**. да я предоставя в РИОСВ. Писмената документация по изпълнение на **Условие 9.1.2.** да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.1.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 9.1.1.**

**Условие 9.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение разрешено с **Условие 9.1.1.** в съответствие с определените по **Условие 9.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

**Условие 9.1.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие от паспортните данни на пречиствателното съоръжение (при наличие на такива).

**Условие 9.1.4. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжениес определените оптимални такива по **Условие 9.1.2**. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.1.5. Документиране и докладване**

**Условие 9.1.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение.

**Условие 9.1.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, с определените оптимални такива в **Условие 9.1.2**, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.1.5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, с определените оптимални такива в **Условие 9.1.2**,през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.2.** **Емисии от точкови източници**

**Условие 9.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изгради системa за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото, отговарящa на следните изисквания, съгласно Приложение № 2 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци:

**Условие 9.2.1.1.** Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката.

**Условие 9.2.1.2.** След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ:

* дренажен слой, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци;
* събирателни газоотвеждащи тръби;
* контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.2.** От дата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка от клетките на депото, събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в Инсталацията за изгаряне на биогаз, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.3.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в:

* контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;
* периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на **Условие 9.6.1.1.**

**Условие 9.2.4.** Дебитът на технологичните и вентилационни газове, на посоченото в Условие 9.2.5 изпускащо устройство, не трябва да превишава определената в съответната таблица стойност.

Не се допуска наличие или експлоатация на други изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаното в Таблица 9.2.1, означено на Приложение № II.5.2 – „Схема на изпускащите устройства на площадката” към Заявлението.

**Условие 9.2.5.** Инсталацията за изгаряне на биогаз.

**Таблица 9.2.1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изпускащо устройство**  **пореден №** | **Източник на отпадъчни газове** | **Пречиствателно съоръжение** | **Максимален дебит на газовете**  **(Nm3/h)** | **Височина на изпускащото устройство (m)** |
| **1** | Инсталация за изгаряне на биогаз | - | 1000 | 8 |

**Условие 9.3. Неорганизирани емисии**

**Условие 9.3.1.** Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по **Условие 2** да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащото устройство, описано в **Условие 9.2**.

**Условие 9.3.1.1.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка от клетките на депото за неопасни отпадъци, всички емисии на вредни вещества от съответната клеткада се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство № 1.

**Условие 9.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително даовлажнява с вода всички участъци от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах.

**Условие 9.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

**Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества**

**Условие 9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадка.

**Условие 9.4.2.** Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.

**Условие 9.4.3.** При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

**Условие 9.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).

**Условие 9.4.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителен приемник.

**Условие 9.4.6.** В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за замърсяване с миризми в чувствителен приемник притежателят на настоящото разрешително да извършва периодичен мониторинг на емисиите на миризми във въздуха, чрез използване на:

* европейските (EN) стандарти (напр. чрез динамична олфактометрия съгласно EN 13725 с цел определяне на концентрацията на мирис или 16841-1 или -2, за да се определи експозицията на миризма);
* когато се прилагат алтернативни методи, за които няма стандарти EN (напр. измерване/оценка на излагането на миризми, оценка на въздействието на миризми), може да се използват ISO, национални и други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество.

**Условие 9.4.7.** В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за достигане на миризми до чувствителен приемник и с цел предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми от площадката притежателят на настоящото разрешително да изготви, изпълни и при необходимост редовно да преразглежда план за управление на миризмите, който да включва следните елементи:

* протокол, съдържащ подходящи действия и срокове;
* протокол за провеждане на мониторинг на миризмите;
* протокол за реагиране при установяване на замърсяване с миризми;
* програма за предотвратяване и отстраняване на миризми, предназначена например за определяне на източника(ците); за мониторинг на емисиите на миризми за характеризиране на приноса на източниците и за прилагането на мерки за тяхното отстраняване и/или намаляване;
* преглед на предишните инциденти и мерки за справяне с миризмите и разпространение на информация за инцидентите, свързани с миризмите.

**Условие 9.5.** Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

**Условие 9.5.1.** Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

**Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 9.6.1.** Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

**Условие 9.6.1.1.** От датата на започване изграждането на газовите кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1.

**Таблица 9.6.1.1.** Mониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването по време на експлоатация на депото | Честота на измерването до 30 години след закриване на депото |
| CH4 | Пламъчна йонизация; Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| CO2 | Недисперсионна инфрачервена спектрометрия;  Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| O2 | Парамагнетизъм;  Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2S | Недисперсионна инфрачервена спектрометрия;  Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2 | - | Месечно | На всеки 6 месеца |

**Условие 9.6.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ)

**Условие 9.6.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на собствените периодични измервания на акредитирани лаборатории за изпитване.

**Условие 9.6.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролирания параметър с определената в разрешителното емисионна норма, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.6.1.5.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото решение за издаване на комплексното разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на **Условие 6.17.,** план за мониторинг на емисиите в атмосферата от източниците на организирани емисии на площадката, които отвеждат вредни вещества в атмосферния въздух, съобразен с условията на разрешителното.

**Условие 9.6.2. Документиране и докладване**

**Условие 9.6.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец резултатите от мониторинга по изпълнение на **Условие 9.6.1.1,** за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.6.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

**Условие 9.6.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.6.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

**Условие 9.6.2.5.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система.

**Условие 9.6.2.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по:

* **Условия 9.6.2.2, 9.6.2.3** **и 9.6.2.4** – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително;
* **Условие 9.6.2.1** – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на депото;
* **Условие 9.6.2.5 –**от датата на изграждане на газоотвеждащата система,

в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 80 от 2013г.) и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

**Условие 9.6.2.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно **Условие 6.15**.

**Условие № 10. Емисии на отпадъчни води**

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

**Условие 10.1. Производствени отпадъчни води**

**Условие 10.1.1. Работа на пречиствателното съоръжениe**

**Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.1.2.1.** По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да отвежда и събира отпадъчни води от територията на площадката (инфилтрат от клетките за депониране на отпадъци, производствени отпадъчни води от измиване на приемната зона и площадката за биогаз и от автомивката) и условно чисти (дъждовни води от Ретензионен басейн 2 с обем 1120 m3 след шахта утаител) в Ретензионен басейн 1 с обем 1120 m3, откъдето съдържанието му да се използва за оборотно оросяване на тялото на депото. Не се разрешава заустване в канализационна система и/или воден обект на отпадъчните води по настоящото условие.

**Условие 10.1.2.1.1.** При възможност от приливане на РБ 1, притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъчни води от територията на площадката (инфилтрат от клетките за депониране на отпадъци, производствени отпадъчни води от измиване на приемната зона и площадката за биогаз и от автомивката) и условно чисти (дъждовни води от Ретензионен басейн 2 с обем 1120 m3 след шахта утаител) на ВиК оператор съгласно актуален договор за приемане и пречистване на отпадъчни води при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

**Условие 10.1.2.2.** По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци, в която се използват отпадъчни води от територията на площадката (инфилтрат от клетките за депониране на отпадъци, производствени отпадъчни води от измиване на приемната зона и площадката за биогаз и от автомивката) и условно чисти дъждовни води от Ретензионен басейн 2 след шахта утаител.

**Условие 10.1.2.2.1** Притежателят на настоящото разрешително да осигури събиране и отвеждане за пречистване на инфилтрата от депото за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, единствено на ВиК дружество, имащо право да приема и пречиства отпадъчни води в пречиствателна станция, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

**Условие 10.1.3 Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.1.3.1.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията посочени в **Таблица 10.1.3.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 10.1.3.1. Мониторинг на обема и състава на самостоятелен поток инфилтрат, формиран от клетките за депониране на неопасни отпадъци**

**1. Точки на пробовземане:**

- Пункт за пробовземане с географски координати: N 42°08'26.389", E 24°20'44.929"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показател** | **Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото** | **Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години** | **Метод на изпитване** |
| Обем на инфилтрата | Веднъж месечно | Веднъж на шест месеца | **-** |
| Неразтворени вещества | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Гравиметрично определяне |
| Разтворени вещества | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Гравиметрично определяне |
| Нефтопродукти | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Газхроматографско определяне |
| ХПК (бихроматна) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/ Титриметрично определяне |
| БПК5 | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне |
| Аниоактивни детергенти | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Азот (амониев) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Йонхроматографско определяне/ Титриметрично определяне/ Спектрофотометрично определяне |
| Манган | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Желязо (общо) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Мед | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма Спектрофотометрично определяне |
| Кобалт | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия,  Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма,  Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Никел | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма  Оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Олово | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма Спектрофотометрично определяне |
| Цинк | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Азот нитритен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Азот нитратен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Фосфор (общ) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |

**Условие 10.1.3.2.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно **Таблица 10.1.3.2.**

**Таблица 10.1.3.2.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **По време на експлоатация на депото** | **След закриване на депото** |
| 1 | Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 2 | Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| 3 | Посока и сила на вятъра | ежедневно | не се изисква |
| 4 | Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 5 | Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |

**Забележка:** Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция.

**Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води**

**Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.2.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да отвежда битово-фекални отпадъчни води от територията на площадката единствено във водоплътна изгребна яма с обем 18 m3. Съдържанието на водоплътна изгребна яма да се предава на ВиК оператор съгласно актуален договор за приемане и пречистване на отпадъчните води при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него. Не се разрешава заустване в канализационна система и/или воден обект на отпадъчните води по настоящото условие.

**Условие 10.3. Дъждовни води**

**Условие 10.3.1. Работа на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.3.1.1.** На притежателят на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на пречиствателно съоръжение шахта утаител за емисии в дъждовни отпадъчни води от територията на депото.

**Условие 10.3.1.2.** За пречиствателното съоръжение, разрешено **с Условие 10.3.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да определи и изготви документация, съдържаща:

• контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

• оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

• честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

• вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и

• необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

**Условие 10.3.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по **Условие 10.3.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.3.1.2.**

**Условие 10.3.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 10.3.1.1,** в съответствие с определените **по Условие 10.3.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и резервни части.

**Условие 10.3.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.3.1.5.1** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.3.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.3.1.6. Документиране и докладване**

**Условие 10.3.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.3.1.2,** която да предоставя при поискване от компетентният орган.

**Условие 10.3.1.6.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие на документацията по **Условие 10.3.1.6.1.**, като при евентуална промяна/актуализиране на същата да се представи актуално копие в РИОСВ.

**Условие 10.3.1.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

**Условие 10.3.1.6.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.3.1.6.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.3.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.3.2.1.** По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да отвежда повърхностните води, попаднали в района на депото чрез охранителна канавка 1.4 в Ретензионен басейн 3 с обем 400 m3, откъдето се отвеждат в Ретензионен басейн 2, повърхностните води от отводнителни канавки 1.1, 1.2 и 1.3 директно в Ретензионен басейн 2, откъдето да се отвеждат в шахта утаител след което да постъпват в Ратензионен Басейн 1 за оборотно оросяване на тялото на депото съгласно **Условие 10.1.2.1** или за предаване на ВиК оператор съгласно **Условие 10.1.2.1.1.** Не се разрешава заустване в канализационна система и/или воден обект на отпадъчните води по настоящото условие.

**Условие 10.4. Документиране и докладване**

**Условие 10.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от анализите на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци.

**Условие 10.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по **Условие 10.1.2.2.** от настоящото разрешително.

**Условие 10.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)**.**

**Условие 10.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие № 11. Управление на отпадъците**

**Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране**

**Условие 11.2.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане:

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,

- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),

- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,

- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 03 01-Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/ /разделяне,

- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,

- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,

- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),

- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,

- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,

- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,

- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,

- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,

- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,

- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),

- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,

- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,

- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,

- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,

- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,

- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,

- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,

- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,

- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),

- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,

- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),

- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),

- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,

- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,

- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,

- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,

- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02

- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,

- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,

- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,

- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,

- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,

- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,

- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,

- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,

- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,

- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,

- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,

- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,

- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,

- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,

- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,

- 08 04 10-Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,

- 08 04 12-Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,

- 08 04 1 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13,

- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 09 01 07-Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,

- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,

- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,

- 10 09 03 - Шлака от пещи,

- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,

- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,

- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,

- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,

- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,

- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,

- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,

- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,

- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,

- 10 12 03 - Прахови частици и прах,

- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове.

- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,

- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),

- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,

- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,

- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,

- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,

- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,

- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),

- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,

- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,

- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,

- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,

- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,

- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,

- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,

- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,

- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,

- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,

- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,

- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,

- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,

- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,

- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,

- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,

- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,

- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,

- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06

03,

- 18 01 04- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),

- 18 02 03- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,

- 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,

- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,

- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,

- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,

- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,

- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,

- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,

- 19 05 03 - Нестандартен компост,

- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,

- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,

- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,

- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,

- 19 09 04 - Отработен активен въглен,

- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,

- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,

- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,

- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,

- 19 12 04 - пластмаса и каучук /задължително с обосновка и становище по доклад за охарактеризиране/

- 19 12 08 - Текстилни материали,

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,

- 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,

- 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,

- 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест

**в общо количество до 100 000 тона/година.**

**Условие 11.2.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 -Бетон,

- 17 01 02 - Тухли,

- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,

- 17 03 02 -асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 01 06

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,

- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,

- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,

- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04

- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита

- 19 08 02 - Отпадъци от пясъкоуловители

- 19 12 09 - минерали (например пясък, камъни)

- 20 02 02 - почва и камъни

**в общо количество до 38 000 t/y**, с цел тяхното оползотворяване за вертикална планировка.

**Условие 11.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

**Условие 11.2.2.1.** Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** и **Условие 11.2.1.1.** или по време на първата доставка, притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част І на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

* информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
* данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
* резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Раздел ІІІ на Наредба № 6/27.08.2013г. и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;
* границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
* описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

**Условие 11.2.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1. по придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);

- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;

- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;

- описание на основния състав на отпадъците;

- количество на отпадъците.

**Условие 11.2.2.3.** При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1.притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

* проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.2.2.**;
* визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:
* на съответствието на отпадъка с представената по **Условие 11.2.2.2**. документация и;
* че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;
* вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци**;**
* измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;
* отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
* писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;
* незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

**Условие 11.2.2.4.** За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по Условие 11.2.2.1. при всяка доставка на отпадъците.

**Условие 11.2.2.5.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.2.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

- цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;

- изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане,

- въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на настоящото разрешителното за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по **Условие 2**.

**Условие 11.2.2.6.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.2.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци с код и наименование, посочени в Условие 11.2.1.**:**

* 16 01 11\* - спирачни накладки, съдържащи азбест
* 17 06 01\* - изолационни материали, съдържащи азбест
* 17 06 05\* - строителни материали, съдържащи азбест,

както и всеки друг отпадък, който не подлежи на изпитване, съгласно Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци.

**Условие 11.2.2.7.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел ІІІ от Наредба № 6/27.08.2013г. и Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба.

**Условие 11.2.2.8.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

**Условие 11.2.2.8.1**. Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по Условие 11.2.2.8. не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

**Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци**

**Условие 11.3.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

**Таблица 11.3.1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код на отпадъка** | **Наименование на отпадъка** | **Количество (t/y)** |
| 08 01 11\* | Отпадъчни бои и лакове,съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 0,1 |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 0,5 |
| 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 0,3 |
| 13 01 10\* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 0,5 |
| 13 02 05\* | Нехлорирани моторни и смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 1 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 0,2 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 3 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 5 |
| 15 02 02\* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 0,5 |
| 16 06 01\* | Оловни акумулаторни батерии | 1 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 5 |
| 16 02 14 | Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване | 0,4 |
| 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни упоменатите в 17 01 06\* | 10 |
| 17 02 01 | Дървесина | 10 |
| 17 02 03 | Пластмаса | 2 |
| 17 04 05 | Чугун и стомана | 2 |
| 17 04 07 | Смеси от метали | 1 |
| 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 0,5 |
| 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03\*. | 232 840 |
| 17 05 06 | Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05\* | 15 750 |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 10 |
| 19 12 02 | Черни метали | 2 |
| 19 12 03 | Цветни метали | 0,3 |
| 20 01 21\* | Луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 10 |

**Условие 11.3.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

* три години при последващо предаване за оползотворяване;
* една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатация на инсталациите по **Условие 2.**, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

**Условие 11.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

**Условие 11.3.4.1.** При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на приложението по **Условие 11.3.3.**, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие 11.3.5.** Предварителното съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

**Условие 11.3.6.** Предварителното съхранение на батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

**Условие 11.3.7.** Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

**Условие 11.3.8.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.9.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.4. Транспортиране на отпадъци**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да разполага с такива документи.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

**Условие 11.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:

* съпроводителен документ;

1. За опасни отпадъци:

* съпроводителен документ;
* „Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

**Условие 11.5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани при експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.,** приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

**Условие 11.5.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код **R10** – Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от депото на отпадъци с код и наименование:

* 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
* 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,
* 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
* 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,

образувани по време на строителните работи и експлоатацията на инсталацията по Условие 2,

- 17 01 01 -Бетон,

- 17 01 02 - Тухли,

- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,

- 17 03 02 -асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 01 06

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,

- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,

- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,

- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04

- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита

- 19 08 02 - Отпадъци от пясъкоуловители

- 19 12 09 - минерали (например пясък, камъни)

- 20 02 02 - почва и камъни

**в общо количество до 38 000 t/y**, чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от площадката за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово, състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4., при спазване на следните изисквания:

- строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния проект на строежа и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност;

- строителните отпадъци да са инертни съгласно изискванията на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

- строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването и/или подготовката за повторна употреба;

- строителни отпадъци, които са с неясен произход, и такива от площадки, попадащи в обхвата на Приложение № 10 на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от акредитирани лаборатории.

**Условие 11.5.3.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на предвидените площадки за рекултивация на терени, показани в **Ген план, позиции 52 и 54,** на отпадъци с код и наименование посочени в Условие 11.2.1.1., с максимален моментен капацитет на площадка с позиция 52 от Ген плана от 45 000 тона и на площадка с позиция 54 от Ген плана от 20 000 тона.

**Условие 11.6.** **Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа) на **площадката за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово, състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4.,** на следните отпадъци с код и наименование**:**

02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,

- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),

- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,

- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 03 01-Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/ /разделяне,

- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,

- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,

- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),

- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,

- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,

- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,

- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,

- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,

- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,

- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),

- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,

- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,

- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,

- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,

- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,

- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,

- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,

- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,

- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),

- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,

- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),

- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),

- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,

- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,

- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,

- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,

- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02

- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,

- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,

- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,

- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,

- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,

- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,

- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,

- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,

- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,

- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,

- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,

- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,

- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,

- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,

- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,

- 08 04 10-Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,

- 08 04 12-Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,

- 08 04 1 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13,

- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 09 01 07-Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,

- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,

- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,

- 10 09 03 - Шлака от пещи,

- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,

- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,

- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,

- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,

- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,

- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,

- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,

- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,

- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,

- 10 12 03 - Прахови частици и прах,

- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове.

- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,

- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),

- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,

- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,

- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,

- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,

- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,

- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),

- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,

- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,

- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,

- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,

- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,

- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,

- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,

- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,

- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,

- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,

- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,

- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,

- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,

- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,

- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,

- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,

- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,

- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,

- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06

03,

- 18 01 04- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),

- 18 02 03- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,

- 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,

- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,

- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,

- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,

- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,

- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,

- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,

- 19 05 03 - Нестандартен компост,

- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,

- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,

- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,

- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,

- 19 09 04 - Отработен активен въглен,

- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,

- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,

- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,

- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,

- 19 12 04 - пластмаса и каучук /задължително с обосновка и становище по доклад за охарактеризиране/

- 19 12 08 - Текстилни материали,

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,

- 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,

- 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,

- 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест

**посочени в Условие 11.2.1., в общо количество до 100 000 тона/година.**

**Условие 11.6.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа) на **площадката за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово, състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4.,** на следните отпадъци с код и наименование:

* 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
* 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
* 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест,

посочени в **Условие 11.2.1**, в общо количество до 1 500 t/y.

**Условие 11.6.1.2.** Прилагането на **Условие 11.6.1.1.** се разрешава единствено при спазване на следните изисквания:

* отпадъците да не съдържат други опасни вещества освен свързан азбест;
* отпадъците да се депонират на предварително определени работни участъци, които да са разположени във възможно най голяма степен непосредствено до вътрешните склонове и дъното на съответната клетка за неопасни отпадъци;
* с цел предотвратяване разпиляване на азбестови влакна, участъка на депониране да се покрива с подходящ материал (напр. земни маси) ежедневно и преди всяка операция по уплътняване, а когато отпадъците не са пакетирани да се оросяват редовно с вода;
* на участъка за депониране на отпадъците да не се извършват никакви дейности, които биха довели до отделяне на азбестови влакна (напр. пробиване на дупки).

**Условие 11.6.2.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа), на **площадката за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово, състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4.,** на:

1. течни отпадъци;
2. отпадъци, определени с Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни;
4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:

а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;

б) нарязани гуми;

1. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
2. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен;
3. разделно събрани битови отпадъци и биоотпадъци с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране, с изключение на отпадъците от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците;
4. от 01.01.2030 г. - всички битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване, с изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците.

**Условие 11.6.3.** Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира **площадката за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово, състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4.,** при спазване изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.6.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на **площадката за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово, състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4.,** съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

**Условие 11.6.3.2.** В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира **Плана за експлоатация на площадката за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово, състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4.,** съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

**Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване на количествата депонирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

* + Годишно количество депонирани отпадъци в инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с **Условие 2.**

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на депонираните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на **площадката за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово, състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4.,** (топография на депото) съгласно **Таблица 11.7.4**:

**Таблица 11.7.4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Показатели** | **По време на експлоатация на депото** | **След закриване на депото** |
| 1 | Структура и състав на отпадъчното тяло (\*) | Ежегодно | - |
| 2 | Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото | Ежегодно | Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения |

**Забележка:** (\*) - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

**Условие 11.8.** **Анализи на отпадъците**

**Условие 11.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните отпадъци:

* в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

**Условие 11.8.1.1.** Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на инсталациите по **Условие 2.** и предназначени за обезвреждане чрез депониране, притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.** Анализите на отпадъците по **Условие 11.8.1. и Условие 11.8.1.1.** да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Условие 11.8.3.** Притежателят на настоящото разрешително най–малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по **Условие 2**, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.3.1.** Вземането на проби и изпитването на отпадъците по **Условие 11.8.3** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.3.2.** Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

**Условие 11.9.** **Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Условие 11.9.1.1.** Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.2.** да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително дадокументира всички измервани/изчислявани съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС количествата депонирани отпадъци като годишно количество.

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително дадокументира резултатите от оценката на съответствието съгласно **Условие 11.2.3.** и **Условие 11.7.3.** установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на **Условие 11.7.4.** ида представя като част от ГДОС:

* Данни от мониторинга на състоянието на **площадката за неопасни производствени отпадъци, с. Синитово, състояща се от клетки №№ от 1.1 до 1.4.,** определен в **Условие 11.7.4.**

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящото разрешително дадокументира видовете и количествата отпадъци, приети, съхранени, депонирани на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС.

**Условие 11.9.6.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (**Условие № 11. Управление на отпадъците**) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) случаи.

**Условие № 12. Шум**

**Условие 12.1. Емисии**

**Условие 12.1.1.** Дейностите, извършвани на площадката, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на площадката:

* дневно ниво – 70 dB(A);
* вечерно ниво – 70 dB(A);
* нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните територии и извън тях):

* дневно ниво – 55 dB(A);
* вечерно ниво – 50 dB(A);
* нощно ниво – 45 dB(A).

**Условие 12.2.** **Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години наблюдение на:

* общата звукова мощност на площадката;
* еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
* еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

**Условие 12.3.** **Документиране и докладване**

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

* оплаквания от живущи около площадката;
* резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;
* установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

**Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1.1.** Притежателят нанастоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

**Условие 13.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

**Условие 13.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

**Условие 13.1.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

**Условие 13.1.6.** Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води и от които могат да бъдат замърсени.

**Условие 13.1.7.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества почвите и подземните води.

**Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата**

**Условие 13.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в **Таблица 13.2.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показател** | **Честота** |
| pН | Веднъж на пет години |
| Олово | Веднъж на пет години |
| Никел | Веднъж на пет години |
| Кадмий | Веднъж на пет години |
| Мед | Веднъж на пет години |
| Цинк | Веднъж на пет години |
| Хром | Веднъж на пет години |
| Живак | Веднъж на пет години |
| Кобалт | Веднъж на пет години |
| Арсен | Веднъж на пет години |
| Пестициди | Веднъж на пет години |
| Нефтопродукти | Веднъж на пет години |

**Условие 13.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на КР.

**Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземните води**

**Условие 13.3.1.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13.3.1.** на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 13.3.1. Мониторинг на подземни води**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Показател** | **Честота по време на експлоатация на депото** | **Честота след закриване на депото, за срок не по-кратък от 30 години** |
|  | Водно ниво | Веднъж на три месеца | |
| 1. | Активна реакция | Веднъж на шест месеца | |
| 2. | Електропроводимост | Веднъж на шест месеца | |
| 3. | Обща твърдост | Веднъж на шест месеца | |
| 4. | Перманганатна окисляемост | Веднъж на шест месеца | |
| 5. | Амониев йон | Веднъж на шест месеца | |
| 6. | Нитрати | Веднъж на шест месеца | |
| 7. | Нитрити | Веднъж на шест месеца | |
| 8. | Сулфати | Веднъж на шест месеца | |
| 9. | Хлориди | Веднъж на шест месеца | |
| 10. | Фосфати | Веднъж на шест месеца | |
| 11. | Флуориди | Веднъж на шест месеца | |
| 12. | Цианиди | Веднъж на шест месеца | |
| 13. | Натрий | Веднъж на шест месеца | |
| 14. | Калций | Веднъж на шест месеца | |
| 15. | Магнезий | Веднъж на шест месеца | |
| 16. | Бор | Веднъж на шест месеца | |
| 17. | Цинк | Веднъж на шест месеца | |
| 18. | Живак | Веднъж на шест месеца | |
| 19 | Кадмий | Веднъж на шест месеца | |
| 20. | Мед | Веднъж на шест месеца | |
| 21. | Никел | Веднъж на шест месеца | |
| 22. | Олово | Веднъж на шест месеца | |
| 23. | Селен | Веднъж на шест месеца | |
| 24. | Хром | Веднъж на шест месеца | |
| 25. | Алуминий | Веднъж на шест месеца | |
| 26. | Желязо | Веднъж на шест месеца | |
| 27. | Манган | Веднъж на шест месеца | |
| 28. | Антимон | Веднъж на шест месеца | |
| 29. | Арсен | Веднъж на шест месеца | |
| 30. | Естествен уран | Веднъж на шест месеца | |
| 31. | Бензен | Веднъж на шест месеца | |
| 32. | Бенз(а)пирен | Веднъж на шест месеца | |
| 33. | 1,2 Дихлоретан | Веднъж на шест месеца | |
| 34. | Полициклични ароматни въглеводороди | Веднъж на шест месеца | |
| 35. | Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Веднъж на шест месеца | |
| 36. | Пестициди | Веднъж на шест месеца | |
| 37. | Пестициди общо | Веднъж на шест месеца | |
| 38. | Нефтопродукти | Веднъж на шест месеца | |
| 39. | Обща бета-активност | Веднъж на шест месеца | |
| 40. | Обща алфа-активност | Веднъж на шест месеца | |

**Условие 13.3.2.** Притежателя на настоящото разрешително да изготви и съгласува с БД и ИАОС план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на КР.

**Условие 13.4. Документиране и докладване**

**Условие 13.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по **Условие 13.1.**.

**Условие 13.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от мониторинга на почвите и подземните води.

**Условие 13.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

**Условие 13.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по **Условие 13.1.**

**Условие 13.4.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от мониторинга на почви по **Условие 13.2.1.** и подземни води по **Условие 13.3.1.**  като част от ГДОС.

**Условие 13.4.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по **Условие 13.4.3.,** като част от ГДОС.

**Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви оценка дали към инсталациите/съоръженията са приложими изискванията на глава седма, раздел I за ЗООС, в случай, че на площадката се съхраняват, използват или произвеждат опасни химични вещества.

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

**Условие 14.3.** Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, която описва:

* причините за аварията;
* време и място на възникване;
* последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда;
* предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

**Условие 14.5.** Документацията по **Условие 14.4.** да се съхранява и представя при поискване от контролния орган.

**Условие 14.6.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведоми РИОСВ и да води документация за следните случаи:

* измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;
* не планирана емисия;
* инцидент, който е причинил замърсяване на повърхности или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

**Условие №15. Преходни режими на работа**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която да осигурява:

* пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
* спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

**Условие 15.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие 2**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

**Условие 15.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира изпълнението на инструкциите за пускане и спиране на инсталациите по **Условие 2**, включващи отчет на продължителността на тези процеси. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 15.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по **Условие 2**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

**Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ.

**Условие 16.2.** В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът е необходимо да включва като минимум:

* отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;
* почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
* почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
* почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
* инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

**Условие 16.2.1.** В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2.**

**Условие 16.3.** В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

* почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, контролирани от националното законодателство;
* почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;
* инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
* окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да актуализира планът за временно прекратяване при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията.

**Условие 16.4.** Изпълнението на мерките по плановете по **Условие 16.2** и **Условие 16.3** да се докладва, като част от съответния ГДОС.

**Условие 16.5.** В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

* направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;
* предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;
* предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;
* извършва действията по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;
* изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо предназначение.

**Условие 16.6.** Планът за закриване на депото по **Условие 16.2.** да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото да включва дейности по:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;

- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия.

- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на Регионалното депо, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно Таблица 9.6.1.1. към Условие 9.6.1.1**., Таблица 10.1.3.1. към Условие 10.1.3.1., Таблица 11.7.4 към Условие 11.7.4.** и **Таблица 13.3.1. към Условие 13.3.1.** от настоящото комплексно разрешително.