**ПРОЕКТ**

**Условие № 1. Речник на използваните термини**

|  |  |
| --- | --- |
| Оператор/Притежател на разрешителното | Община Търговищегр. Търговище, пл. “Свобода” |
| Площадка | Община Търговище, с. Пайдушко, местност „Кедик балкан“ |
| Географски координати на условен геометричен център на площадката | 43°12'14.18" N26°27'03.92" E |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите  |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | РИОСВ - Шумен |
| Басейнова дирекция/БД | Басейнова дирекция „Черноморски район“ |
| Общински власти | Община Търговищегр. Търговище, пл. “Свобода” № 1, |
| Заявлението | Заявление за издаване на комплексно разрешително на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово”, представено в ИАОС с писмо Вх. № КР – 4456/06.06.2022 г. |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| ГДОСНаредбатаНДЕ | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителниНорми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители  |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| Норма за ефективност | Количество ресурс или изпуснат замърсител за t депонирани отпадъци |
| Единица продуктИЕО | Един тон депониран отпадъкИндивидуални емисионни ограничения |
| MWh/t | Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадъци |
| mg/dm3  | Милиграма на кубичен дециметър  |
| t/24 | Тона за денонощие |
| t/y | Тона на година |
| Qср. ден  | Среднодневен дебит |
| Qмакс.час | Максималночасов дебит |
| Qср. год. | Средногодишен дебит |
| Повърхностни води | Повърхностните атмосферни води, формирани около терена на депото и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците |
| Инфилтрат | Всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото |
| Дренажна система за инфилтрат | Включва събирателна дренажна мрежа; тръбопровод (отвеждащ колектор) за отвеждане на инфилтрата извън тялото на депото; събирателни и ревизионни шахти; ретензионен басейн; оросителна система; помпена станция |
| КПС | Канализационно пречиствателно съоръжение |
| Първи работен хоризонт | Първоначален слой отпадъци с дебелина 2.5 m, който се полага върху долния изолиращ екран, без да се извършва пресоване с компактор |
| Работен хоризонт | Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила, уплътнява и запръстява. Височината на всеки хоризонт е 2-3 m. |

**Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

**Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС – „Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци“:**

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово състоящо се от:

- клетка № 1 (с изчерпан капацитет);

- клетка № 2 (нова).

**Условие № 3. Обхват**

**Условие 3.1.** Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.**

**Условие 3.2.** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по **Условие 2** и очертана на генплан на площадката, представен в Приложение № I.1.1-3 към Заявлението.

**Условие 3.3.** Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

**Условие 3.4.** Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“ на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото.

**Условие 3.4.1.** В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионалното депо, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС и РИОСВ.

**Условие 3.4.2.** Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионалното депо трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 3.4.3.** Операторът изпълнява условията за експлоатация от настоящото комплексно разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на депото, съгласно нормативно установения ред.

**Условие № 4. Капацитет на инсталацията**

**Условие 4.1.** На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в **Таблица 4.1.**

**Таблица 4.1. Капацитет на:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инсталация** | **Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС** | **Капацитет****[t/24h]** | **Капацитет****[t]** |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово състоящо се от:- клетка № 1 (с изчерпан капацитет);- клетка № 2 (нова). | 5.4 | **86**8686 | **787 900**474 000313 900 |

**Условие 4.2. Докладване**

**Условие 4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразно единицата продукт посочена в **Условие № 1.**

**Условие 4.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие 2.**,попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразно единицата продукт посочена в **Условие № 1.**

**Условие № 5. Управление на околната среда**

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

**Условие 5.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

**Условие 5.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.5.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по **Условие № 2**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

**Условие 5.6.** Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.5.**

**Условие № 6. Тълкуване**

**Условие 6.1.** Условията от настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на въвеждане в експлоатация на клетка 2 (нова).

**Условие 6.2.** Собствени периодични измервания (СПИ) на дебита и състава на газовете, генерирани от депото да се извършват в съответствие с изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 6.3.** Мониторинг на отпадъчните и подземни води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Глава шеста от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

**Условие 6.4.** Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват, като количеството консумирани вода и енергия за календарната година се раздели на количеството депонирани отпадъци за същата календарна година.

**Условие 6.5.** Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия, са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.6.** Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

**Условие 6.7.** Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.8.** „Прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии.

**Условие 6.9.** „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период от време.

**Условие 6.10.** „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

**Условие 6.11.** „Въвеждане в експлоатация“ е датата на която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.12.** „Горен изолиращ екран“ е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение № 2 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци**.**

**Условие 6.13.** „Дата на изграждане на газоотвеждащата система“ е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.

**Условие 6.14.** „Стопанисване на депото“ е целият набор от дейности по управление на депото, включващи планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването на депото.

**Условие 6.15.** Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депонирани отпадъци се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

**Условие 6.16.** „Метод на изпитване” това е посоченият/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

**Условие 6.17.** Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

**Условие № 7. Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

**Условие 7.4.** Притежателят на настоящото разрешителното да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по **Условие № 2**, съгласно нормативно установения ред.

**Условие 7.5.** Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

**Условие 7.6.** Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

**Условие 7.7.** При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

**Условие 7.8.** Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1.** и **Условие 7.4.**

**Условие № 8. Използване на ресурси**

**Условие 8.1. Използване на вода**

**Условие 8.1.1** Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и/или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

**Условие 8.1.2.** При работа на инсталацията по **Условие 2,** попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС да не се превишава количеството използвана вода за производствени нужди, посочено в **Таблица 8.1.2.**

**Таблица 8.1.2.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Инсталации** | **Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода,****m3/единица продукт** |
| Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово  | 0.132 |

**Условие 8.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на системата за измиване на специализираната техника, сметоизвозващите автомобили и контейнерите за битови отпадъци, както и за оросителната система за оросяване на площадката около стопанските сгради, която е основен консуматор на вода за производствени нужди.

**Условие 8.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

**Условие 8.1.5. Измерване и документиране**

**Условие 8.1.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваното количество вода на площадката, чрез измервателно устройство, обозначено на Приложение № II. 4.1-2. към заявлението.

**Условие 8.1.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

* Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;
* Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

**Условие 8.1.5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по **Условие 2** с определените в **Условие 8.1.2**. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

**Условие 8.1.5.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

**Условие 8.1.5.5.** Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3** да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

**Условие 8.1.6. Докладване**

**Условие 8.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като:

* Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година.

**Условие 8.1.6.2.** Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.1.5.3.**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им.

**Условие 8.2 Енергия**

**Условие 8.2.1.** **Използване на енергия**

**Условие 8.2.1.1.** Консумираната електроeнергия от инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишава стойностите, посочени в **Таблица 8.2.1.1.**

**Таблица 8.2.1.1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Инсталации** | **Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия****(MWh/единица продукт)** |
| Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово  | 0,58  |

**Условие 8.2.1.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на помпена станция към ретензионен басейн - основен консуматор на електроенергия в инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 8.2.2.** **Измерване и документиране**

**Условие 8.2.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

* годишна консумация за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в Приложение № 4 към ЗООС;
* стойността на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в Приложение 4 към ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателно устройство, чието местоположение е отбелязано на Генплан на площадката, представен със Заявлението (**Приложение № ІІ.4.1.-2.**).

**Условие 8.2.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.1**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

**Условие 8.2.2.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.2.1.2**.

**Условие 8.2.3. Докладване**

**Условие 8.2.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

* измерените/изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия от инсталацията по **Условие № 2**,попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;
* резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в **Таблица 8.2.1.1.**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие № 9. Емисии в атмосферата**

**Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.1. Пречиствателно оборудване**

**Условие 9.1.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следното пречиствателно съоръжение:

* инсталация за изгаряне на биогаз към Регионално депо за неопасни отпадъци.

**Условие 9.1.1.1.1.** Притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие от паспортните данни (проектна документация) на пречиствателното съоръжение по **Условие 9.1.1.1**

**Условие 9.1.1.2.** За пречиствателното съоръжение по **Условие 9.1.1.1.** притежателят на настоящото разрешително да изготви документация, с определени:

* контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение);
* оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;
* честота на мониторинг на контролираните параметри;
* вида на оборудването за мониторинг/методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

Документацията да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 9.1.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по **Условие 9.1.1.2.** да я представи в РИОСВ.

**Условие 9.1.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за мониторинг на стойностите на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, в съответствие с определените такива по **Условие 9.1.1.2.**

**Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 9.1.1.1.**, с определените оптимални такива по **Условие 9.1.1.2.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.1.3.** **Документиране и докладване**

**Условие 9.1.3.1.** Резултатите от мониторинга по **Условие 9.1.1.4.** да се документират и съхраняват на площадката.

**Условие 9.1.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по **Условие 9.1.2.1.**,установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.1.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, с определените оптимални такива в **Условие** **9.1.1.2.**,през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.2.** **Емисии от точкови източници**

**Условие 9.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на образуваните газове (за всяка от клетките) от тялото на депото, отговарящa на следните изисквания:

**Условие 9.2.1.1.** Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални/хоризонтални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните/хоризонтални газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката.

**Условие 9.2.1.2.** След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ:

* дренажен слой, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци;
* газоотвеждащи тръби;
* контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.2.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка от клетките на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“, събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в Инсталация за изгаряне на биогаз, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.2.1.** В случай, че дейностите по изпълнение на **Условие 9.2.2.** са свързани с промяна в работата на инсталацията, то тяхното разрешаване в комплексното разрешително да стане по реда на чл. 123в, т. 1 от ЗООС.

**Условие 9.2.3.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка клетка, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността ѝ, изразяваща се в:

* контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;
* периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на **Условие 9.6.1.1**.

**Условие 9.2.4.** Дебитът на газовете на посоченото в **Таблица 9.2.5.** изпускащо устройство, не трябва да превишава определената в таблицата стойност.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници и изпускащи устройства на емисии в атмосферния въздух, освен описаното в **Условия 9.2.5.** и обозначено на Схема на площадката с обозначено местоположението на всички източници на емисии, представени в **Приложение № ІІ.5.2-1** към Заявлението.

**Условие 9.2.5.** **Инсталация за изгаряне на биогаз**

**Таблица 9.2.5.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изпускащо устройство****пореден №** | **Източник на отпадъчни газове** | **Пречиствателно съоръжение** | **Максимален дебит на газовете****(Nm3/h)** | **Височина на изпускащото устройство (m)** |
| 1 | Инсталация за изгаряне на биогаз | Без пречиствателно съоръжение | 5588 | 3 |

**Условие 9.3. Неорганизирани емисии**

**Условие 9.3.1.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система към всяка от клетките на инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, всички емисии на вредни вещества от съответната клеткада се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство № 1.

**Условие 9.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/ 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително даприлага най-малкото следните мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества:

* овлажняване с вода на всички участъци от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах, включително откритите участъци на депото, местата, на които се извършват разтоварните работи в зоната за депониране и пътищата при транспортиране;
* ограничаване разтоварването на прахообразни материали при силен вятър;
* подходящ избор на места за разтоварване на такива материали;
* ограничена височина на депониране.

**Условие 9.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, посочени в **Условие 9.3.3.**, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества**

**Условие 9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

**Условие 9.4.1.1** Притежателят на настоящото разрешително да разработи и прилага план за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от площадката и да го предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.4.2.** Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.

**Условие 9.4.3.** При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

**Условие 9.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).

**Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух**

**Условие 9.5.1.** Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

**Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха**

**Условие 9.6.1.1.** От датата на започване изграждането на газовите кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото комплексно разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, в съответствие с изискванията на **Таблица 9.6.1.1.**

**Таблица 9.6.1.1.** Mониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показател** | **Метод на изпитване** | **Честота на изпитване по време на експлоатация на депото** | **Честота на изпитване до 30 години след закриване на депото** |
| CH4 | Недисперсионна инфрачервена спектрометрия;Пламъчна йонизация | Месечно | На всеки 6 месеца |
| CO2 | Недесперсионна инфрачервена спектрометрияЕлектрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| O2 | Парамагнетизъм;Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2S | Недесперсионна инфрачервена спектрометрия;Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2 | Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |

\*В срок от две години от началото на експлоатация на всяка от клетките на депото

**Условие 9.6.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

**Условие 9.6.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

**Условие 9.6.1.4.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на **Условие 6.17.**, план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното.

**Условие 9.6.2. Документиране и докладване**

**Условие 9.6.2.1.** От датата на започване изграждането на газовите кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец измерения дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на **Условие 9.6.1.1** за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.6.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

**Условие 9.6.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.6.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

**Условие 9.6.2.5.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система.

**Условие 9.6.2.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по:

* **Условие 9.6.2.1.** – от датата на започване изграждането на газовите кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото;
* **Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3.** и **9.6.2.4.** – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително;
* **Условие 9.6.2.5. –** от датата на изграждане на газоотвеждащата система,в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

**Условие 9.6.2.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно **Условие 6.15.**

**Условие № 10. Емисии на отпадъчни води**

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територяита на депото, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

За правото за ползване на води се заплащат такси съгласно чл. 194 на Закона за водите.

**Условие 10.1. Производствени отпадъчни води**

**Условие 10.1.1. Работа на пречиствателното съоръжениe**

**Условие 10.1.1.1.** На притежателят на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на каломаслоуловител за (отпадъчни води формирани от автомивка) и ЛПСОВ за (инфилтрат от клетките на депото, отпадъчни води от площадка за измиване на контейнери и автотранспортни средства за битово-фекални отпадъчни води, дъждовни води от стопански двор и за отпадъчни води от Дезинфекционен трап) обозначени на Приложение II.6.1-1. и Приложение II.6.1-2. към заявлението.

**Условие 10.1.1.2.** За пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1,** притежателят на настоящото разрешително да определи:

* контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
* оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
* честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
* вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

**Условие 10.1.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2.**

**Условие 10.1.1.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1,** в съответствие с определените по **Условие 10.1.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг.

**Условие 10.1.1.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция запериодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1.**

**Условие 10.1.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.1.1.3.1** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.1.2.1.** По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да отвежда и събира инфилтрат от клетките за депониране на отпадъци и производствени отпадъчни води от (измиване на сметовозните автомобили, тежка механизация и съдове за отпадъци) след каломаслоуловител и отпадъчни води от (Дезинфекционен трап, битово-фекални отпадъчни води от площадката и дъждовни води от стопански двор) в Ретензионен басейн 2 с обем 1400 m3 след което да се пречиства в ЛПСОВ и да постъпва в Ретензионен басейн 1 с обем 1400 m3 част от оросителната система, откъдето съдържанието му да се използва за оборотно оросяване на тялото на депото. Не се разрешава заустване в канализационна система и/или воден обект на отпадъчните води по настоящото условие.

**Условие 10.1.2.2.** По време на експлоатацията на депото притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на съоръженията към дренажната система за инфилтрат, ретензионен басейн за инфилтрат, оросителна система, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

**Условие 10.1.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да осигури събиране и използване на инфилтрата от депото за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, единствено на мястото на формирането му.

**Условие 10.1.3 Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.1.3.1.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията посочени в **Таблица 10.1.3.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 10.1.3.1. Мониторинг на обема и състава на самостоятелен поток инфилтрат, формиран от клетките за депониране на неопасни отпадъци**

**1. Точки на пробовземане:**

- Пункт за пробовземане при комбинирана шахта, намираща се до ретензионен басейн за инфилтрат след пречистване с географски координати N 43° 12' 15.25" E 26° 26' 56.08".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показател** | **Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото** | **Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години** | **Метод на изпитване** |
| Обем на инфилтрата | Веднъж месечно | Веднъж годишно | **-** |
| Арсен | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма |
| Барий | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | - |
| Кадмий | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хром (тривалентен) | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Хром (шествалентен) | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Мед | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма |
| Живак | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма |
| Молибден | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазм |
| Никел | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма |
| Олово | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма |
| Селен | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цинк | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хлориди | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Титриметрично определяне |
| Флуориди | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Йонхроматографско определяне илиСпектрофотометрично определяне |
| Сулфатни йони | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Екстрахируеми вещества | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Гравиметрично определянеОпределяне с инфрачервен детектор |
| Анионактивни детергенти | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Азот нитритен | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Азот нитратен | Веднъж на шест месеца | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |

**Условие 10.1.3.2.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно **Таблица 10.1.3.2.**

**Таблица 10.1.3.2.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **По време на експлоатация на депото** | **След закриване на депото** |
| 1 | Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 2 | Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| 3 | Посока и сила на вятъра | ежедневно | не се изисква |
| 4 | Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 5 | Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |

**Забележка:** Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция.

**Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води**

**Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.2.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на битово-фекални отпадъчни води като част от поток инфилтрат от клетките за депониране на отпадъци и смесен поток производствени отпадъчни води от (измиване на сметовозните автомобили, тежка механизация и съдове за отпадъци) след каломаслоуловител и отпадъчни води от (Дезинфекционен трап, битово-фекални отпадъчни води от площадката и дъждовни води от стопански двор) посочени в **Условие 10.1.2.1.**

**Условие 10.3. Дъждовни води**

**Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.3.1.1.** По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на дъждовни води от стопански двор, посочени в **Условие 10.1.2.1.**

**Условие 10.3.1.2.** По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на дъждовни води, попаднали върху тялото на депото, съвместно с инфилтрата, посочени в **Условие 10.1.2.1.**

**Условие 10.3.1.3.** По време на експлоатацията на депото и за срок не по-кратък от 30 години след неговото закриване, притежателят на настоящото разрешително да отвежда повърхностните води от околните терени на депото чрез охранителни канавки и да ги зауства в дере, единствено при спазване на изискванията, посочени в **Таблица 10.3.1.3**. Не се разрешава отвеждането на води с друг характер през охранителните канавки и заустването им в дере.

**Таблица 10.3.1.3.**

1. **Точка на заустване:**

**- ТЗ № 1** - с географски координати: N 43° 12' 12.04", E 26° 26' 54.88", посочени в заявлението**;**

**- ТЗ № 2** - с географски координати: N 43° 12' 18.71", E 26° 26' 55.02", посочени в заявлението

**2. Точки на пробовземане:** 2 бр. точки за мониторинг, край бетонов елемент на охранителни канавки посочени взаявлението**;**

**- ПВ1,** с географски координати: N 43° 12' 12.77", E 26° 26' 56.78";

- **ПВ2,** с географски координати: N 43° 12' 18.75", Е 26° 26' 55.58";

**3. Източници на отпадъчните води**: повърхностни и атмосферни води от охранителни канавки

**4. Име на водоприемника** - дере;

**5. Количество на заустваните отпадъчни води:**

**Qср.год. –** 51 680 m3/y

|  |  |
| --- | --- |
| **Показател** | **Индивидуални емисионни ограничения** |
| Активна реакция рН | 6,5 – 9,0 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0.3 mg/dm3 |
| БПК5, | 15 |
| ХПК | 70 |
| Азот нитратен | 10 |

**Условие 10.3.1.4. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците**

**Условие 10.3.1.5.** Повърхностните отпадъчни води, зауствани в дере не трябва да нарушават качеството на водоприемника.

**Условие 10.3.2. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.3.2.1.** По време на експлоатацията на депото и за срок не по-кратък от 30 години след неговото закриване, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на повърхностните води, попаднали в района на депото от източен клон чрез охранителни канавки, зауствани в ТЗ № 1 и ТЗ № 2 в дере, съгласно **Таблица 10.3.2.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

**Таблица 10.3.2.1.**

1. **Точка на заустване:**

**- ТЗ № 1** - с географски координати: N 43° 12' 18.75", E 26° 26' 55.58", посочени в заявлението**;**

**- ТЗ № 2** - с географски координати: N 43° 12' 12.77", E 26° 26' 56.78", посочени в заявлението

**2. Точки на пробовземане:** 2 бр. точки за мониторинг, край бетонов елемент на охранителни канавки посочени взаявлението**;**

**- ПВ1,** с географски координати: N 43° 12' 18.75", E 26° 26' 55.58";

- **ПВ2,** с географски координати: N 43° 12' 12.77", Е 26° 26' 56.78";

**3. Източници на отпадъчните води**: повърхностни и атмосферни води от охранителни канавки

**4. Име на водоприемника** - дере;

**5. Количество на заустваните отпадъчни води:**

**Qср.год. –** 51 680 m3/y

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показател** | **Честота на пробовземане** | **Честота на мониторинг след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години** | **Метод на изпитване** |
| Активна реакция рН | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Потенциометричо определяне |
| Неразтворени вещества | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Гравиметрично определяне |
| Нефтопродукти | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Газова хроматография |
| БПК5 | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Потенциометричо определяне |
| ХПК | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| нитратен азот | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |

**Условие 10.3.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за потоци повърхностни и атмосферни (дъждовни) води, зауствани в дере, посочени в **Таблица 10.3.1.3**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

**Условие 10.3.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.3.2.4.** Притежателя на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на КР.

**Условие 10.4. Документиране и докладване**

**Условие 10.4.1** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по **Условие 10.3.1.3.** от настоящото разлешително.

**Условие 10.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в **Таблица 10.3.1.3.** към **Условие 10.3.1.3.** от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

* Брой на извършените проверки;
* Установени несъответствия;
* Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

**Условие 10.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по **Условие 10.3.1.3.**

**Условие 10.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по **Условие 10.1.2.2., Условие 10.1.2.3.1.** **и Условие 10.3.2.2.** от настоящото разрешително.

**Условие 10.4.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)**.**

**Условие 10.4.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.4.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва с ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за един тон депониран отпадък.

**Условие № 11. Управление на отпадъците**

**Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране**

**Условие 11.2.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

* 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
* 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
* 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
* 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне,
* 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
* 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
* 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
* 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
* 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
* 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
* 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;
* 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
* 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация,
* 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
* 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
* 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
* 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,
* 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,
* 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
* 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
* 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
* 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
* 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
* 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
* 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
* 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
* 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
* 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,
* 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
* 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
* 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
* 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
* 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
* 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
* 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
* 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
* 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
* 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,
* 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
* 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
* 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
* 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
* 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
* 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
* 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
* 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
* 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
* 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
* 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
* 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
* 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
* 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
* 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
* 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи,
* 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
* 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
* 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
* 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
* 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
* 10 09 03 - Шлака от пещи,
* 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
* 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
* 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
* 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
* 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
* 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
* 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
* 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
* 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 10 11 10 - отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09;
* 10 11 14 -утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13;
* 10 11 20 -твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19,
* 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
* 10 12 03 - Прахови частици и прах,
* 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове;
* 10 12 06 – Отпадъчни леярски форми;
* 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
* 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
* 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
* 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
* 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
* 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
* 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
* 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
* 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
* 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
* 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
* 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
* 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
* 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
* 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,
* 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
* 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
* 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
* 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
* 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
* 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
* 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
* 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
* 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
* 17 02 01 - Дървесен материал,
* 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01,
* 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
* 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
* 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
* 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
* 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
* 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,
* 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
* 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
* 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
* 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
* 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
* 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
* 19 05 03 - Нестандартен компост,
* 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
* 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители,
* 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
* 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13,
* 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,
* 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,
* 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
* 19 09 04 - Отработен активен въглен,
* 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
* 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
* 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
* 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
* 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06,
* 19 12 08 - Текстилни материали,
* 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
* 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
* 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
* 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
* 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
* 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
* 20 03 04 - Утайки от септични ями,
* 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
* 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

в общо количество до 31 390 t/y.

* 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
* 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
* 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест,

в общо количество до 1500 t/y,

с цел извършване на дейност по обезвреждане, обозначена с код **D 5** - Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.)

**Условие 11.2.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 - Бетон,

- 17 01 02 - Тухли,

- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,

- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,

- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11;

- 19 12 09 – Минерали (например пясък, камъни),

- 20 02 02 - Почва и камъни,

в общо количество до 10 000 t/y, с цел извършване на дейности по оползотворяване, обозначени с код R 13 - (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и R 10 - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

**Условие 11.2.1.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава даприема отпадъци с код и наименование:

* 10 11 10 - отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09;
* 10 11 14 -утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13;
* 10 11 20 -твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19,

посочени в **Условие 11.2.1**., единствено след писмено потвърждение от страна на РИОСВ, че нямат инертен характер и могат да се приемат на депо за неопасни отпадъци с цел обезвреждане с код D5.

**Условие 11.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по У**словие 11.2.1.** и **Условие 11.2.1.1.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

**Условие 11.2.3.** Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1**, притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с Част І, Раздел 1, т.1.1 на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

* информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
* данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
* резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Раздел ІІІ на Наредба № 6/27.08.2013 г. и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;
* границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
* описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

**Условие 11.2.3.1.** Притежателят на настоящето разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** и **Условие 11.2.1.1.** по придружаваща отпадъците документация, която включва:

* данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);
* код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;
* произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;
* описание на основния състав на отпадъците,
* количество на отпадъците.

**Условие 11.2.3.2.** При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1** притежателят на настоящето разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

* проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.3.1**;
* визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:

- на съответствието на отпадъка с представената по **Условие 11.2.3.1**. документация и;

- че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

* вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на **Условие 11.2.3.;**
* измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;
* отразяване в “Отчетната книга”, съгласно Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;.
* писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;
* незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

**Условие 11.2.3.3.** За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по **Условие 11.2.3.** при всяка доставка на отпадъците.

**Условие 11.2.3.4.** При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.1.** притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.3.1.;**

- визуална проверка на отпадъците;

- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “Отчетната книга” заведена по реда на Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.

**Условие 11.2.3.5.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.3.2.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци с код и наименование, посочени в **Условие 11.2.1.**:

* 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
* 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
* 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
* 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
* 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
* 20 03 04 - Утайки от септични ями,
* 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
* 20 03 99 – Битови отпадъци, неупоменяти другаде.

**Условие 11.2.3.5.1.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.3.2.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

* цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;
* изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане,

въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на настоящото разрешителното за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по **Условие № 2.**

**Условие 11.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.1.,** само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел ІІІ от Наредба № 6/27.08.2013г.и Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба.

**Условие 11.2.5.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.1.**, само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

**Условие 11.2.5.1**. Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по **Условие 11.2.5.**. не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

**Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци**

**Условие 11.3.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование на отпадъка** | **Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y** |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 0,1 |
| 19 08 12 | Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 | 68 |

**Условие 11.3.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

* три години при последващо предаване за оползотворяване;
* една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

**Условие 11.3.3.1.** При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие 11.3.4.** Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в **Условие 11.3.1.**, трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците.

**Условие 11.3.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

**Условие 11.3.6.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

**Условие 11.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран производствен отпадък копие от съпроводителен документ.

**Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

**Условие 11.5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани при експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.,** приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

**Условие 11.5.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 10 – Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от депото и при рекултивация на **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“** на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 - Бетон,

- 17 01 02 - Тухли,

- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,

- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,

- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11;

- 19 12 09 – Минерали (например пясък, камъни),

- 20 02 02 - Почва и камъни.

Извършването на дейност по оползорвотряване, обозначена с код R 10 на отпадък с код и наименование 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11, **се разрешава единствено в случай, ако утайките са стабилизирани.**

**Условие 11.5.3.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Площадка № 3 обозначена на Приложение № II.7.3-1 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование посочени в **Условие 11.2.1.1.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование** | **Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона** |
| 17 01 01 | Бетон | 10 000 |
| 17 01 02 | Тухли |
| 17 01 03 | Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия |
| 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 |
| 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 |
| 17 05 06 | Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 |
| 19 08 12 | Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 |
| 19 12 09 | Минерали (например пясък, камъни) |
| 20 02 02 | Почва и камъни |

**Условие 11.5.3.1.** Площадката за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 по **Условие 11.5.3.** трябва да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на ѝ, вида на отпадъците, които се третират в нея, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците.

**Условие 11.5.3.2**. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадъците по **Условие 11.5.3.** за срок не по-дълъг от три години.

**Условие 11.6.** **Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

**Условие 11.6.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 - Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в **Клетка № 2** на **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“** на следните отпадъци с код и наименование**:**

* 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
* 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
* 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
* 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне,
* 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
* 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
* 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
* 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
* 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
* 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
* 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;
* 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
* 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация,
* 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
* 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
* 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
* 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,
* 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,
* 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
* 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
* 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
* 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
* 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
* 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
* 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
* 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
* 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
* 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,
* 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
* 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
* 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
* 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
* 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
* 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
* 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
* 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
* 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
* 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,
* 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
* 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
* 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
* 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
* 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
* 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
* 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
* 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
* 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
* 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
* 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
* 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
* 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
* 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
* 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
* 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи,
* 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
* 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
* 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
* 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
* 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
* 10 09 03 - Шлака от пещи,
* 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
* 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
* 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
* 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
* 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
* 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
* 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
* 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
* 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 10 11 10 - отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09;
* 10 11 14 -утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13;
* 10 11 20 -твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19,
* 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
* 10 12 03 - Прахови частици и прах,
* 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове;
* 10 12 06 – Отпадъчни леярски форми;
* 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
* 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
* 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
* 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
* 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
* 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
* 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
* 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
* 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
* 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
* 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
* 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
* 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
* 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
* 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,
* 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
* 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
* 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
* 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
* 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
* 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
* 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
* 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
* 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
* 17 02 01 - Дървесен материал,
* 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01,
* 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
* 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
* 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
* 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
* 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
* 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,
* 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
* 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
* 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
* 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
* 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
* 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
* 19 05 03 - Нестандартен компост,
* 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
* 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители,
* 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
* 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13,
* 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,
* 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,
* 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
* 19 09 04 - Отработен активен въглен,
* 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
* 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
* 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
* 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
* 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
* 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06,
* 19 12 08 - Текстилни материали,
* 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
* 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
* 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
* 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
* 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
* 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
* 20 03 04 - Утайки от септични ями,
* 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
* 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

посочени в **Условие 11.2.1.**, в общо количество до 31 390 t/y.

**Условие 11.6.2.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 - Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в **Клетка № 2** на **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“**, на следните отпадъци с код и наименование:

* 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
* 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
* 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест,

посочени в **Условие 11.2.1**, в общо количество до 1 500 t/y.

**Условие 11.6.2.1.1.** Прилагането на **Условие 11.6.2.1.** се разрешава единствено при спазване на следните изисквания:

* отпадъците да не съдържат други опасни вещества освен свързан азбест;
* отпадъците да се депонират на предварително определени работни участъци, които да са разположени във възможно най голяма степен непосредствено до вътрешните склонове и дъното на съответната клетка за неопасни отпадъци;
* с цел предотвратяване разпиляване на азбестови влакна, участъка на депониране да се покрива с подходящ материал (напр. земни маси) ежедневно и преди всяка операция по уплътняване, а когато отпадъците не са пакетирани да се оросяват редовно с вода;
* на участъка за депониране на отпадъците да не се извършват никакви дейности, които биха довели до отделяне на азбестови влакна (напр. пробиване на дупки).

**Условие 11.6.2.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава даизвършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 - Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в **Клетка № 2** на **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“** на следните отпадъци с код и наименование:

* 10 11 10 - отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09;
* 10 11 14 -утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13;
* 10 11 20 -твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19,

посочени в **Условие 11.2.1**. и **Условие 11.6.2.**, единствено при спазване на изискванията на **Условие 11.2.1.2.**

**Условие 11.6.3.** Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“**, при спазване изискванията на Наредба № 6/23.07.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.6.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“**, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране.

**Условие 11.6.3.2.** В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото комплексно разрешително**.** притежателят му да актуализира, при необходимост,Плана за експлоатация на **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“** съобразно условията в настоящето разрешително и изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

**Условие 11.6.3.3.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в **Клетка № 2** на **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“** на:

1. течни отпадъци;
2. отпадъци, определени с Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни;
4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:

 а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;

 б) нарязани гуми;

1. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
2. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен;
3. разделно събрани битови отпадъци и биоотпадъци с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране, с изключение на отпадъците от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците;
4. от 01.01.2030 г. - всички битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване, с изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците.

**Условие 11.6.4.** По време на експлоатацията на Клетка № 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с **Условие 2**, притежателят на настоящото разрешително да спазва технологията на депониране, описана в заявлението.

**Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява изчисляване на количествата приемани, оползотворявани и обезвреждани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

* + Годишно количество приемани, оползотворявани и обезвреждани отпадъци в инсталацията, определена с **Условие 2.**

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисление на приеманите, оползотворяваните и обезврежданите количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата приемани, оползотворявани и обезвреждани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

**Условие 11.7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“**, (топография на депото) съгласно **Таблица 11.7.4**:

**Таблица 11.7.4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Показатели** | **По време на експлоатация на депото** | **След закриване на депото** |
| 1 | Структура и състав на отпадъчното тяло (\*) | Ежегодно | - |
| 2 | Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото | Ежегодно | Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения |

**Забележка:** (\*) Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

**Условие 11.8.** **Анализи на отпадъците**

**Условие 11.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да депонира или да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.** Притежателят на настоящото разрешително най–малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по **Условие 2.**, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.1.** Вземането на проби и изпитването на отпадъците по **Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2.** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.3.** Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

**Условие 11.8.4.** Анализите на отпадъци да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории.

**Условие 11.9.** **Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Условие 11.9.1.2.** Притежателят на настоящето разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

**Условие 11.9.1.3.** Притежателят на настоящето разрешително да съхранява специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба № 6/27.08.2013г., указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в депото по **Условие 11.6.2.1.** в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително дадокументира всички измервани/изчислявани съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС приетите, оползотворените и обезвредените количества отпадъци като годишно количество.

**Условие 11.9.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително дадокументира и докладва, като част от ГДОС количествата на отпадъците, подлагани на всяка от разрешените дейности за оползотворяване и обезвреждане, по инсталации/съоръжения в които е разрешена съответната дейност, съгласно ограниченията поставени в **Условие 11.5. и Условие 11.6.**

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително дадокладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (**Условие № 11. Управление на отпадъците**) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на **Условие 11.7.4.** ида представя като част от ГДОС:

* Данни от мониторинга на състоянието на тялото на **„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“**, определен в **Условие 11.7.4.**

**Условие 11.9.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие № 12 Шум**

**Условие 12.1.** **Емисии**

**Условие 12.1.1.** Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

* дневно ниво – 70 dB(A);
* вечерно ниво – 70 dB(A);
* нощно ниво – 70 dB(A).

В мястото на въздействие (в най-близко разположената спрямо промишления източник точка в урбанизирани територии и извън тях):

* дневно ниво – 55 dB(A);
* вечерно ниво – 50 dB(A);
* нощно ниво – 45 dB(A).

**Условие 12.2.** **Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години наблюдение на:

* общата звукова мощност на площадката;
* еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката;
* еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1**.

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.3. Документиране и докладване**

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

* оплаквания от живущи около площадката;
* резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.;
* установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

**Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1.1.** Притежателят нанастоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

**Условие 13.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

**Условие 13.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

**Условие 13.1.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

**Условие 13.1.6.** Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води и от които могат да бъдат замърсени.

**Условие 13.1.7.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества почвите и подземните води.

**Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата**

**Условие 13.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в **Таблица 13.2.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показател** | **Честота** |
| pН | Веднъж на три години |
| Желязо | Веднъж на три години |
| Живак | Веднъж на три години |
| Кадмий | Веднъж на три години |
| Олово | Веднъж на три години |
| Арсен | Веднъж на три години |
| Мед | Веднъж на три години |
| Хром | Веднъж на три години |
| Никел | Веднъж на три години |
| Цинк | Веднъж на три години |
| Нефтопродукти | Веднъж на три години |

**Условие 13.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на КР.

**Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземните води**

**Условие 13.3.1.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13.3.1.** на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 13.3.1. Мониторинг на подземни води**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Показател** | **Честота по време на експлоатация на депото** | **Честота след закриване на депото, за срок не по-кратък от 30 години** |
|  | Водно ниво | Веднъж на три месеца |
| 1. | Активна реакция | Веднъж на шест месеца |
| 2. | Електропроводимост | Веднъж на шест месеца |
| 3. | Амониев йон | Веднъж на шест месеца |
| 4. | Нитрати | Веднъж на шест месеца |
| 5. | Хлориди | Веднъж на шест месеца |
| 6. | Перманганатна окисляемост | Веднъж на шест месеца |
| 7. | Сулфати | Веднъж на шест месеца |
| 8. | Обща твърдост | Веднъж на шест месеца |
| 9. | Фосфати | Веднъж на шест месеца |
| 10. | Желязо | Веднъж годишно |
| 11. | Живак | Веднъж годишно |
| 12. | Кадмий | Веднъж годишно |
| 13. | Олово | Веднъж годишно |
| 14. | Селен | Веднъж годишно |
| 15. | Арсен | Веднъж годишно |
| 16. | Мед | Веднъж годишно |
| 17. | Хром - общо | Веднъж годишно |
| 18. | Никел | Веднъж годишно |
| 19 | Манган | Веднъж годишно |
| 20. | Цинк | Веднъж годишно |
| 21. | Нефтопродукти | Веднъж годишно |
| 22. | Алуминий | Веднъж годишно |

**Условие 13.3.2.** Притежателя на настоящото разрешително да изготви и съгласува с БД и ИАОС план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на КР.

**Условие 13.3.2.1.** При ликвидиране на съществуващи пунктове за мониторинг на подземни води и при изграждане на нови такива, да се спазват изискванията на Закона за водите и Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

**Условие 13.4. Документиране и докладване**

**Условие 13.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по **Условие 13.1.**.

**Условие 13.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от мониторинга на почвите и подземните води.

**Условие 13.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

**Условие 13.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по **Условие 13.1.**.

**Условие 13.4.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от мониторинга на почви по **Условие 13.2.1.** и подземни води по **Условие 13.3.1.**  като част от ГДОС.

**Условие 13.4.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по **Условие 13.4.3.,** като част от ГДОС.

**Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви оценка дали към инсталациите/съоръженията са приложими изискванията на глава седма, раздел I за ЗООС, в случай, че на площадката се съхраняват, използват или произвеждат опасни химични вещества.

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

**Условие 14.3.** Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, която описва:

* причините за аварията;
* време и място на възникване;
* последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда;
* предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

**Условие 14.5.** Документацията по **Условие 14.4.** да се съхранява и представя при поискване от контролния орган.

**Условие 14.6.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведоми РИОСВ и да води документация за следните случаи:

* измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;
* не планирана емисия;
* инцидент, който е причинил замърсяване на повърхности или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

**Условие №15. Преходни режими на работа**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която да осигурява:

* пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях инсталации или части от тях;
* спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на процесите извършвани на територията на депото, формиращи емисии.

**Съгласно становище на РИОСВ – Шумен условието е променено.**

**Условие 15.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие 2**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

**Условие 15.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира изпълнението на инструкциите за пускане и спиране на инсталациите по **Условие 2**, включващи отчет на продължителността на тези процеси. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 15.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по **Условие 2**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

**Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ.

**Условие 16.2.** В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът е необходимо да включва като минимум:

* отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;
* почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
* почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
* почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
* инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

**Условие 16.2.1.** В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2.**

**Условие 16.3.** В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

* почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, контролирани от националното законодателство;
* почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;
* инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
* окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да актуализира планът за временно прекратяване при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията.

**Условие 16.4.** Изпълнението на мерките по плановете по **Условие 16.2** и **Условие 16.3** да се докладва, като част от съответния ГДОС.

**Условие 16.5.** В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

* направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;
* предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;
* предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;
* извършва действията по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;
* изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо предназначение.

**Условие 16.6.** Планът за закриване на депото по **Условие 16.2.** да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото да включва дейности по:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;

- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия.

- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на Регионалното депо, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно **Таблица 9.6.1.1.** към **Условие 9.6.1.1., Таблица 10.1.3.1. към Условие 10.1.3.1., Таблица 10.3.1.3. към Условие 10.3.1.3.,** **Таблица 11.7.4 към Условие 11.7.4.** и **Таблица 13.3.1. към Условие 13.3.1.** от настоящото комплексно разрешително.