**Информация за приетите и неприети забележки от РИОСВ и БД, съгласно чл. 10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС №238 от 02.10.2009 г., посл. изм., ДВ бр. 67/23.08.2019 г.) по проект на комплексно разрешително на „РОК 7“, гр. Търговище, площадка гр. Търговище**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Становище от:** | **Изпратено за становище на:** | **Получено становище** |
| РИОСВ – Шумен | 09.12.2022 г.  **Срок: 14.12.2022 г.** | 12.12.2022 г. – официално писмо |
| БД „Черноморски район“ | 14.12.2022 г. – официално писмо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Становище** | **Да/Не** | **Становище от:** | **Обосновка** |
| **Условие № 1.** | | | |
| Условие № 1. Речник на използваните термини, следва да се допълни с „FRP охладителна кула“, използван в Условие 8.1.4. | **-** | **БД „Черноморски район“** | FRP е абривиатура на търговско наименование, поради което същото е премахнато от условието. |
| **Условие № 8.** | | | |
| Спомагателните вещества, описани в Условие 8.3.1.1., Таблица 8.3.1.2., да се посочат само с тяхното технологично предназначение за производствения процес и да се премахнат конкретните търговски/производствени наименования, тъй като последните биха могли да бъдат променени от производителя, или операторът да реши да ползва спомагателно вещество със същите качества, но с друг производител. | **ДА** | **РИОСВ - Шумен** | Премахнати са търговските наименования на водния репелент и праховото масло. |
| **Условие № 9.** | | | |
| Към източниците на емисии, описани към условие 9, липсва ИУ К4 /авариен комин към Куполна пещ/. Към изпускащите устройства в същите условия липсва и информация за вида на горивото, с което съоръженията ще функционират. Във връзка с това се предлага тази информация тази информация да бъде включена в Условие № 9, а не само в Условие № 8 и Условие № 15 от КР. | **ДА/НЕ** | **РИОСВ – Шумен** | В Условие 9.2., Таблица 9.2.2.2. е вписан вида на използваното гориво за работа на горелките към тунелната пещ.  По отношение на Куполната пещ в Таблица 9.2.2.1. не е добавен вида на използваното гориво, тъй като в пещта суровините (базалт и доломит) се нагряват директно при изгаряне на енергоносител кокс, като необходимата първоначална температура за запалването на кокса се постига, чрез изгарянето на дърва. Предвид, че нагряването на пещта е директно нормите за допустими емисии (НДЕ) за отпадъчните газове от топенето (смес от отпадъчни газове от изгаряне на горивото и от топенето на минералните суровини) са определени за процеса по топене в неговата цялост, а не в зависимост от вида на използваното гориво в пещта. Заложените в проекта на разрешителното норми за допустими емисии са в съответствие с изискванията на *Решение за изпълнение (ЕС) № 2012/134/ЕС на комисията от 28 февруари 2012 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при стъкларското производство*.  В допълнение обръщаме внимание, че вида и количеството на разрешените за използване в различните съоръжения горива е описан в Условие 8.3., Таблица 8.3.1.3. от проекта на КР. Използването на дърва (единствено за разпалване на куполната пещ) е разрешено с Условие 15.7. от проекта на КР.  По отношение на изпускащо устройство (ИУ) № К4 - авариен комин към Куполната пещ, считаме че не е необходимо вписването му в Условие 9.2. от КР, тъй като същото е аварийно и ще се експлоатира единствено в случай на настъпила авария в инсталацията, както е посочено в Условие. 15.5. Именно това е и причината ИУ № К4 да бъде описано в Условие № 15. от КР, в което се описват преходните режими на работа на инсталацията, като пускане, спиране, внезапно спиране, което включва и настъпването на аварии. Предвид гореизложеното ИУ № К4 ще остане разрешено единствено в Условие 15.6. и няма да бъде включено в Условие 9.2. В Условие 15.6. ще бъде добавена информация за височината на ИУ.  В Условие 9.3.1. ще бъде добавен текст, че в случай на авария емисиите следва да се изпускат организирано през ИУ № К4.  В Условие № 6. ще бъде добавено определение за „авария“, съответстващо на даденото определение в т. 51 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. |
| **Условие № 10.** | | | |
| Обекта се водоснабдява на база сключен Договор №1/79 - 10.02.2022 г. с „В и К“ ООД град Търговище. Съгласно представената информация от дейността на инсталацията не се формират производствени отпадъчни води. Формираните охлаждащи води и отпадъчни води от пречистването на отпадъчните газове се използват в затворен оборотен цикъл. Битово - фекалните отпадъчни води чрез вътрешнозаводската канализация постъпват в канализационната система на град Търговище.  В изпълнение на изискванията на чл. 125, ал. 2 от Закона за водите в БДЧР е представен Договор №40/23.08.2022 г. сключен между „В и К“ ООД Търговище и „РОК 7“ ЕООД свързан с условията и реда за заустване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Съгласно Приложение №2 към цитирания договор е предвидено включване и на производствени отпадъчни води от обекта към канализационната система на населеното място. В допълнение с писмо изх. № 2502/25.10.2022 г. В и К оператора уведомява БДЧР, че съгласно заявление на „РОК 7“ ЕООД по образец съгласно Наредба №7 от 14.11.2000 г., се предвижда включване на битово - фекални, охлаждащи и производствени отпадъчни води към експлоатираната от тях канализационна система.  Приложено Ви изпращам гореописаните документи за преценяване на необходимостта от отразяване на описаната фактология в хода на настоящата процедура. |  | **БД „Черноморски район“** | От оператора ще се изиска допълнителна информация по отношение на потоците отпадъчни води, които ще се заустват в градската канализация. В допълнение Ви информираме, че с условията на КР, при норммални експлоатационни условия на инсталацията, не е разрешено заустването на производствени отпадъчни води, което е съобразено и с приключилата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС. |
| Условие 10.1.1. да придобие вида: „Притежателя на настоящото разрешително да използва в затворен оборотен цикъл отпадъчни води от пречистване на отпадъчни газове от куполна пещ и отпадъчни води от пречистване на отпадъчни газове в електрофилтър. Не се разрешава заустването на производствени отпадъчни води от площадката във водни обекти и/или канализационни системи на населени места.“ | **Да** | **БД „Черноморски район“** |  |
| Условие 10.1.1. да придобие вида: „Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за проверка и поддръжка на съоръженията към затворен оборотен цикъл на отпадъчни води от пречистване на отпадъчни газове, в т.ч. резервоар с обем 156,8 м3 за отпадъчни води от пречистване на отпадъчни газове към куполна пещ и резервоар 175,5 м3 за отпадъчни води от електрофилтър, обозначени в Приложение № 8 - Схеми към заявлението. Резултатите от прилагането на инструкцията да се документират и докладват като част от ГДОС. | **Да** | **БД „Черноморски район“** |  |
| Необходима е промяна в номерата на условията в Условие 10.1 Производствени отпадъчни води. | **Да** | **БД „Черноморски район“** |  |
| Показател суспендирани вещества в Таблица 10.3.1.1., Таблица 10.3.3.1., Таблица 10.4.1.1 и Таблица 10.4.3.1. следва да се промени на показател „неразтворени вещества“. | **Да** | **БД „Черноморски район“** |  |
| **Условие № 15.** | | | |
| Към условие 15.7. да се добави текст „действията по прилагане на условието да се документират като част от дейностите по условие 15.3.“ | **-** | **РИОСВ - Шумен** | От представеното становище не става ясно кои действия по прилагане на Условие 15.7. следва да се документират, предвид че в условието е посочено, че на притежателя на разрешителното се разрешава да използва дърва за разпалване на Куполната пещ. Въпреки това за по-голяма яснота в Условие 15.7 е добавено „в периода на разпалване“.  Предвид, че с Условие 15.3 е указано, че оператора следва да „*документира изпълнението на инструкциите за пускане и спиране на инсталацията по Условие № 2, включващи отчет на продължителността на тези процеси*“, а в Условие 15.7. е посочено, че се разрешава използването на дърва в Куполната пещ „*в периода на разпалване*“, ИАОС не счита за необходимо да се добавя предложения текст, тъй като същия не предполага документиране на нещо различно от вече заложеното. |